食堂电源控制柜改造清单
单 位: 福建省水利厅
项目名称:福建省水利厅食堂电源控制柜改造工程
序号	设备名称	单位	数量	备注
1	配电箱（700*350*1650）参考尺寸	台	1	原有共计25路空开，其中2路进线315A，预留100A，元器件品牌为：施耐德、ABB、西门子。
2	控制箱	台	1	30路（启停控制回路）控制柜和控制箱。原有配电柜拆除。
3	电缆电线及桥架	批	1	由配电箱至控制柜位置由现有配电箱钻孔后沿走廊过道转回内部背后墙面，原有线路不利旧，出线部分采用全新布线。原电源柜处新增一台挂墙控制箱。
4	桥架200*150	米	20	以下为品牌要求及预估线路数量；实际报价及数量实地测算为准。
5	太阳牌低压电缆ZR-YJV-4*70+1*35	米	80
6	太阳牌YJV-5*16	米	180
7	太阳牌YJV-5*10	米	60
8	太阳牌YJV-3*2.5	米	105
9	太阳牌控制电缆kvv-750V-25*1.5	米	60
10	太阳牌KVV-750v-14*1.5	米	45
11	基础制作及设备安装调试	项	1